REPARACION DE BRIDAS

* Siempre usar shims de 32 milesimas
* Asegurar que el diámetro interno del shim sea exactamente igual al diámetro de hoyo por donde pasa el tornillo
* Usar tornillos que sean igual o los mas exactos posibles al diámetro del hoyo.